15. 접    사

(예제사진1-그림1-f3.0, 1/60초, 플레쉬발광)

(예제사진2-그림2 -f8.0, 1/100, 플래쉬발광)

(예제사진3-그림3 -f8.0, 1/60, 플래쉬발광)

(예제사진4-그림4 -f3.0, 1/60, 플래쉬발광)

1.물방울 접사를 위한 팁

촬영 장소: 가정의 싱크대 또는 세면대. 싱크대나 세면대에 바가지 등을 놓고 사용해도 좋습니다.

촬영 세팅: 싱크대 또는 세면대에 물이 약 3/4정도 차도록 합니다. 싱크대나 세면대는 배수구가 있기 때문에 약 3/4만큼 만이 채워집니다. 싱크대나 세면대는 부유물이 보이지 않도록 깨끗이 청소하여 수돗물이 맑게 보이도록 합니다. 바가지의 경우도 마찬가지로, 물은 3/4만큼만 채웁니다.

조명: 주방의 형광등 또는 욕실의 백열등. 물을 비춰줄 작은 스탠드 하나가 있으면 더 좋겠습니다.

필수장비: 삼각대

WB: 백열등모드를 사용합니다. 백열등 모드시 물빛은 아름다운 푸른빛을 띕니다. 콘트라스트가 조절되는 기종의 카메라라면 콘트라스트를 조절해 가면서 촬영해 봅니다. 더욱 몽환적인 물방울의 색감을 표현할 수 있습니다.

촬영모드의 선택: 이 부분이 초보자들에게는 가장 어려운 부분일 것입니다.

예제사진과 같이 순간 떨어지는 물방울을 잡아내려면 셔터스피드를 무척 빨리 해야한다고 생각을 하실 겁니다.  1/400초 , 1/800초 정도를 예측하실 겁니다.

그러려면 셔터 우선모드로 촬영을 해야한다고 생각하실 겁니다.

하지만 주방에서 형광등조명과 스탠드 조명으로는 광량이 부족하여 이 정도의 셔터 스피드를 확보할 수 없습니다. 그래서 내장플래쉬를 강제발광해야 합니다. 또한 내장플래쉬의 빛은 물방울과 싱크대의 물빛을 보석처럼 빛나게 해주는 역할을 합니다.

결론적으로 조리개 우선모드에 내장플래쉬 강제 발광모드를 선택합니다.

실제로 촬영을 해보면 1/60, 1/100초의 셔터스피드로도 충분히 물방울을 포착할 수 있습니다.

보급형 디지털 카메라의 경우 플래쉬 강제 발광 모드로 촬영해도, 최소 이 정도의 셔터속도는 확보됩니다.

내장 플래쉬를 강제발광모드에 맞추면 카메라는 일정한 셔터속도로 고정됩니다.

중요한 것은 1/60초 ,1/100초의 스피드로도 타이밍을 얼마나 잘 잡느냐 하는 것입니다.

조리개 우선모드는 조리개의 개방정도에 따라 각각 다른 분위기를 연출할 수 있습니다.

물방울 접사를 할 때 빠른 셔터 스피드 확보를 위해 셔터 우선모드를 많이 쓰지만, 조리개 개방에 따른 특유의 분위기를 위해 조리개 우선 모드를 선택했습니다.

접사모드: 접사모드를 사용합니다.

MF: 수동초점모드(MF)를 사용합니다.

물방울을 포착하려는 지점에 수동 초점모드로 초점을 맞춥니다.

물은 AF로는 초점잡기가 쉽지 않으므로, 손가락을 물방울을 포착하려는 지점에 대고 수동초점모드를 이용하여 초점을 잡습니다.

수도꼭지의 세팅: 물 표면에서부터 수도꼭지를 약 3cm-10cm 정도 띄웁니다.

좀 많이 띄우면 그만큼 물방울이 크게 튀고, 좀 작게 띄우면 물방울이 작게 튈 것입니다.

필요에 따라 맞추면 되겠습니다. 물방울이 크게 튀다 보면, 렌즈에 물이 묻기도 하니 주의 하십시오.

어려운 것은 수도꼭지를 여는 일인데, 조절하기가 꽤 힘듭니다.

1초에 1방울 정도 떨어지도록 엽니다.

셔터누르기: 타이밍이 가장 중요합니다. 한 장 한 장 확인해 가면서 찍습니다.

보통 100장 이상 찍어야 마음에 드는 사진이 한 컷 정도 나올정도입니다.

일반 필름카메라로는 비용의 부담으로 이런 연습은 엄두도 내기 힘들었던 것이 사실인데, 디지털 카메라는 그런 부담이 없으니 마음껏 셔터를 누르십시오. 디지털 카메라의 큰 장점입니다.

단, 디지털 카메라 유저들은 그런 이유로 신중하지 않게 셔터를 눌러대는 경향이 있습니다. 한 컷을 찍어도 신중하게 살피고 셔터를 누르는 버릇을 길러야 실력이 향상됩니다.

직접보며찍기 :LCD창을 통해 순간적으로 LCD안에 들어오는 물방울을 포착하기는 어렵습니다. 수도꼭지와 물표면을 직접 눈으로 보며 셔터 타이밍을 잡습니다.

2.셔터랙

물방울 접사를 하면서 어려운 것 중의 하나는 셔터를 누르면 우리가 생각했던 것 보다 셔터가 조금 늦게 눌러진다는 것입니다.

셔터 버튼을 누르고 나서 실제로 카메라 내부의 셔터가 눌러지기까지의 시간의 차가 있습니다. 이것을 셔터랙이라고 합니다.

셔터랙이 길면 원하는 순간에 촬영을 하는 것이 불가능하며 물방울과 같이 순간 움직이는 물체를 촬영하게 되는 경우 물체가 지나간 다음에 촬영이 이루어지기도 합니다.

셔터 속도는 촬영시 필름에 빛을 비추기 위한 셔터막이 열려 있는 시간을 말하며 일반적으로 필름 카메라보다 디지탈 카메라가 셔터속도가 느린 편입니다

셔터속도는 사용자가 의도적으로 길거나 짧게 조정할 수 있는 개념인데 반해 셔터랙은 카메라자체에서 처리 속도가 지연되면서 생기는 것입니다.

물방울 접사를 하기 위해서는 자신의 디지털 카메라가 어느 정도의 셔터랙을 가지는지 감각으로 익혀야합니다. 셔터랙의 감각을 익힌 후, 물방울을 순간 포착하려할 때 셔터랙 만큼 먼저 셔터를 누르는 것입니다.

셔터랙에 대한 감각이 익숙해지면, 물체를 따라가며 찍는 패닝샷이나 순간포착이 필요한 스포츠장면 등을 촬영할 때도 매우 유리합니다.

3.물방물 접사 실습하기

먼저 물방울 접사를 위한 팁에서처럼 세팅을 하겠습니다.

주방의 싱크대에 물을 3/4정도 채우고, 삼각대를 설치하였습니다.

(그림5)

카메라를 거치하고 카메라를 세팅합니다.

촬영모드는 A모드로 조리개는 최대개방 하였습니다.

화이트밸런스는 백열등모드로 하였습니다.

접사모드와 플래쉬 강제 발광모드로 설정하였습니다.

그럼 수돗물이 1초에 1방울 정도 떨어지게 수도꼭지를 엽니다.

수도꼭지가 세팅이 되었으면 이제 수동으로 초점(MF)을 맞추어 보겠습니다.

물방울이 떨어지는 물표면(즉 초점을 맞출 곳)에 손가락 끝을 댑니다.

셔터를 반누름하여 손가락 끝에 초점(AF)을 맞춥니다.

(그림6)

셔터를 누른 상태로 MF버튼을 누릅니다.

LCD창에 아이콘이 나타납니다.

셔터버튼과 MF버튼에서 손을 떼도 초점설정이 고정됩니다.

AF로 맞추어졌던 초점이 그대로 MF로 맞추어집니다.

(MF 버튼을 다시 누르면 수동초점 설정이 취소됩니다.)

이제 수동초점(MF)이 설정되었습니다.

수동초점이 설정되면 셔터를 반누름 하여도 초점이 변하지 않습니다.

이제 물방울이 떨어지는 간격을 유심히 관찰합니다.

예제사진3과 같이 □왕관현상□을 찍기 위해서는 물방울이 물의 표면에 닿는 순간을 포착해야합니다. 셔터랙이 있기 때문에 물방울이 표면에 닿기 전 얼마간을 예측해 셔터를 누릅니다.

이제 셔터를 눌러 봅니다.

LCD창을 통해 약 2-3초간 표시되는 사진을 확인하며, 계속적으로 셔터 타이밍을 맞춰가며 셔터를 누릅니다.

LCD창을 통해 사진을 확인합니다.

(그림7-f3.0 ,1/100초, 플래쉬발광)

이 사진에서는 물방울이 떨어지기도 전에 셔터를 눌렀습니다.

셔터 타이밍을 늦추어야합니다.

(그림8-f3.0 ,1/100초, 플래쉬발광)

이 사진에서는 셔터 타이밍이 늦어 물방울이 튀어 오르고 있습니다.

수십컷의 셔터를 누르다 보면 어느 정도 카메라의 셔터랙을 느낄 수 있을 것입니다.

셔터를 실제로 누른 것과 카메라의 셔터가 반응하기까지의 순간을 감각으로 느끼며 다시 신중하게 셔터를 누릅니다.

LCD창을 통해 약 2-3초간 표시되는 사진을 확인하며, 계속적으로 셔터 타이밍을 맞춰가며 셔터를 누릅니다.

LCD창을 통해 사진을 확인합니다.

(그림9-f3.0 ,1/100초, 플래쉬발광)

물방울이 물표면에 닿았을 때를 정확히 포착한 □왕관 현상□의 물방울 접사가 촬영되었습니다.

예제사진2와 예제사진3은 물방울이 떨어지는 물표면 약 4-5cmm 위를 수동초점(MF)으로 초점을 잡아 촬영한 것입니다. 또한 조리개를 조여 특유의 섬세한 디테일을 표현하였습니다.

예제사진4는 싱크대의 수도꼭지를 샤워기로 틀어놓고 접사한 것입니다.

예제사진5와 예제사진6은 물방울이 떨어지는 물표면 약 2-3 cmm 위를 수동초점(MF)으로 초점을 잡아 촬영한 것입니다.

예제사진5는 조리개를 개방하여 부드러움을 표현했고, 예제사진 6은 조리개를 조여 디테일한 면을 강조했으며 반사광에서 크로스필터효과를 만들어 보석이 빛나는 것 같은 효과를 주었습니다.

(예제사진5-그림10 -f3.0, 1/100, 플래쉬발광)

(예제사진6-그림11 -f8.0, 1/100, 플래쉬발광)