1. DRAM과 SRAM을 비교 설명하시오.

반도체관련 기사나 뉴스에서 보면 무슨 무슨 메가 DRAM을 개발했다는 내용을 많이 들을 수 있을 것입니다. 통상 램이라고 부르는 것은 거의 모두가 DRAM를 칭한다고 봐도 됩니다. DRAM은 Dynamic RAM(다이내믹 램)을 줄여서 부르는 용어로 백만분의 몇 초마다 리플래쉬(reflash-이를 테면 재충전)를 해 주어야만 거기에 있는 내용이 유지됩니다. 그와 달리 램의 또 다른 종류인 SRAM(Static RAM ; 스태틱 램)은 리플래쉬없이도 그 내용이 유지가 되기 때문에 SRAM이 DRAM보다 반응 속도가 더 빠릅니다. 따라서 SRAM은 CPU 안이나 바깥에 있는 L1, L2 캐쉬램처럼 CPU와 긴밀하고 더 빠르게 데이터 주고 받을 수 있는 장치로 많이 활용됩니다.

가. DRAM

DRAM은 구조적인 차이로인해 상대적으로 SRAM보다 제작 비용이 덜 든다. 더욱 새롭고 빠른 DRAM이 개발 중인데 현재 다음과 같은 종류가 있습니다.

FPM (Fast Page Mode)

ECC (Error Correcting Code)

EDO (Extended Data Output)

SDRAM (Synchron Data RAM)

FPM형식의 램은 EDO가 도입전까지 PC에 일반적으로 장착하는 램이었습니다. 보통 PC에 꽂을 램을 산다면 일반적인 램이 FPM형식의 램이다. FPM 램을 개선한 EDO 램은 FPM 램보다 데이터를 더 빠르게 읽어 들였다.

나. SRAM

SRAM은 최근 PC에 도입된 램이다. 64bit 모듈(CPU로 데이터를 입출력하는 폭)로 되어있고 액세스(accerss)시간이 8-12ns밖에 걸리지 않습니다. SDRAM은 EDO가 더 개선 발전된 램입니다. PC에 새로운 칩셋(Chip set)을 장착함에 따라 시스템 버스 속도가 100Mhz에 다다랐고 이에 따라 램도 그 속도에 맞추어지는 것이 필요하게 되었습니다. 칩셋을 만든 인텔(Intel)사는 이 시스템 버스 속도에 맞춰어진 램을 PC 100이라 규정했습니다. SDRAM PC100 이라함은 8ns의 SDRAM이 시스템 버스 속도가 100Mhz이나 그 이상인 메인보드에서만 운용되어야 램의 성능이 보장된다는 의미입니다. 따라서 메인보드의 시스템 버스 속도가 100Mhz미만인 경우 에는 불안정적인 시스템이 됩니다.

2. 운영체제에 대해 설명하고 한글 Windows XP의 특징을 간단히 서술하시오.

가. 운영체제

운영체제(OS)는 컴퓨터 시스템의 각종 하드웨어적인 자원과 소프트웨어적인 자원을 효율적으로 운영, 관리함으로써 사용자가 시스템을 이용하는데 편리함을 제공하는 시스템 소프트웨어이다. 운영체제의 종류는 MS-DOS, UNIX, Linux, OS/2, Window 95/98, Window NT, Windows Me, Windows XP, Windows Vista등이 있다. 운영체제의 목적은 처리능력이 향상되었으며, 응답 시간이 단축되었고, 주어진 문제를 더욱 정확하게 처리할 수 있게 되었다. 운영체제의 운영방식은 OFF-LINE방식으로 일정량, 일정기간동안 자료들을 모아 두었다가 처리를 필요로 하는 시점에서 한꺼번에 처리하는 방식(일괄처리), 임의의 사건이 발생된 시점에서 결과를 바로 처리하는 즉시 처리 방식 / 조회/응답방식, 거래 데이터 처리(은행업무, 사용 예약업무 등), 메시지 교환방식(실시간처리), 여러개의 프로그램들을 동시에 처리하는 방식 / CPU가 입출력 시간을 이용하여 여러 프로그램들을 순환 수행함(다중프로그래밍) 하나 또는 여러 개의 프로그램들을 여러 개의 프로세서로 동시에 처리하는 병력 처리 방식 / 대량의 데이터 처리에 이용(다중처리)방식이 있다.

나. 한글 Windows XP의 특징

32비트 운영 체제로 GUI환경을 지원하고, PnP(Plug&Play)의 지원으로 새로운 주변 장치를 쉽게 설치할 수 있다. 선점형 멀티태스킹(Preemptive Multitasking)으로 인한 시스템의 안정성이 강화되었다. NTFS파일 시스템의 지원으로 디스크 공간의 효율적 활용이 가능하며, VFAT방식의 긴 파일명(255byte 할당, 공백 가능), 한글 127자가 가능하다. 사용자의 편의를 위한 새롭고 화려한 인터페이스를 제공하며, 강력해진 디지털 미디어 지원기능을 제공한다. 안정적인 시스템 운용 지원 및 인터넷 연결 방화벽기능을 제공하며, 시스템 복원 및 장치 드라이버 롤백(Roll Back)기능을 제공하고, 원격 데스크톱 기능과 도움말 및 지원 센터 기능을 제공한다.

3. 엑셀 차트의 개념에 대해 설명하고 차트의 종류 중 세로 막대형 차트와 꺾은선형 차트, 원형 차트에 대하여 설명하시오.

가. 차트의 개념

워크시트의 데이터를 막대, 선, 원 등으로 알아보기 쉽게 표현한 것으로, 데이터를 효과적으로 전달할 수 있고, 워크시트 데이터가 변경되면 차트도 자동으로 변경된다. 차트의 위치는 원본 데이터가 있는 워크시트, 새로운 워크시트, 별도의 차트 시트로 지정할 수 있다. 하나의 데이터 원본에 대하여 여러 개의 차트를 작성할 수 있으며, 2차원 차트, 3차원 차트, 혼합형 차트 등을 작성할 수 있다.

나. 세로막대형차트 / 꺽은선형차트 / 원형차트 설명

1) 세로막대형차트

: 세로 막대형 차트는 2차원, 3차원 차트로 작성할 수 있으며, 누적과 비누적 형태로 구분된다.

2) 꺽은선형차트

시간이나 항목에 따라 일정한 간격으로 데이터의 추세나 변화를 표시하며, 데이터 계열 하나가 하나의 선으로 표시되고, 3차원 차트로도 만들 수 있다.

3) 원형차트

전체 합계에 대한 각 항목의 구성 비율을 표시하며, 하나의 계열 표현이 가능하고 데이터 계열 요소 하나만 선택한 다음, 중심으로부터 바깥쪽으로 드래그하여 조각을 분리 할 수 있다. 또한 첫째 조각의 시작 각도를 변경할 수 있으며, 조각마다 다른 색을 사용하도록 지정할 수 있다.